**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO** | **NUEVO** |
| AÑO DE FABRICACION MINIMO | 2024 |
| CANTIDAD | 1 |
| MARCA | ESPECIFICAR |
| MODELO | ESPECIFICAR |
| PROCEDENCIA | Conforme proceso de Verificación de Producción Nacional |
| GARANTIA TECNICA | 5 AÑOS o 150000km |
| COLOR | VINO |
| **ESPECIFICACIONES** |  |
| Motor | 2,5L Turbo Diésel CRDI |
| Válvulas | 16 |
| Potencia (HPrpm) | DESDE 134 /3600 |
| Torque Neto (Nm@rpm | DESDE 320 /1800 |
| Alimentación | CRDI |
| Transmisión | Manual 5 Velocidades |
| Tracción | 4x2 |
| Dirección | Hidráulica Piñón y Cremallera |
| Suspensión Delantera | Independiente Tipo Doble Wishbone |
| Suspensión Posterior | Rígida con Ballesta |
| Frenos Delanteros | Disco Ventilado |
| Frenos Posteriores | Tambor |
| Freno de Parqueo | Entre Asientos |
| Llantas | 245/75 R16 |
| Llanta de Emergencia | 245/75 R16 |
| Aro de Emergencia | 16" |
| **DIMENSIONES** | |
| Largo: | Mínimo: 5295 mm |
| Ancho: | Mínimo: 1860 mm |
| Alto: | Mínimo 1790 mm |
| **PESOS Y CAPACIDADES** | |
| Capacidad de Carga (kg) | Mínimo 1025 |
| Peso Vacío Total (kg) | Mínimo 1875 |
| Peso Bruto Vehicular (kg | Mínimo 2900 |
| Capacidad Eje Delantero (kg) | Mínimo 1350 |
| Capacidad Eje Posterior (Kg) | 1870-1950 |
| **ESPECIFICACIONES DEL EXTERIOR DEL VEHICULO** | |
| * Parachoques delanteros pintados del mismo color que la carrocería. * Parachoques posteriores en color negro * Iluminación para placa de matrícula posterior * Barra de carga (rollbar) en la zona de carga * Faros delanteros de tipo halógeno * Luces posteriores de tipo halógeno * Espejos retrovisores laterales en color negro * Espejos retrovisores exteriores con ajuste manual * Sistema de drenaje de combustible diesel * Llantas de aleación de 16 pulgadas en color grafito * Manijas exteriores de las puertas en color negro. * Manija central posterior del área de carga en color negro * Guardalodos (guardabarros) en la parte delantera y posterior * Área de carga con ganchos de amarre interiores * Gancho de remolque en la parte posterior * Dos ganchos de remolque en la parte delantera * Antena montada en el techo (ubicada en el pilar lateral A) | |
| **ESPECIFICACIONESDEL INTERIOR DEL VEHICULO** | |
| * Volante con emblema del fabricante * Panel de instrumentos con pantalla de información * Controles manuales para calefacción y aire acondicionado. * Espacio predispuesto para instalación de radio. * Sistema de audio con dos altavoces delanteros. * Elevavidrioses eléctricos en puertas delanteras y traseras. * Función de descenso rápido (Express Down) para vidrio del conductor * Botón de activación para el control de estabilidad. * Botón de activación para el asistente de descenso en pendiente * Palanca de cambios revestida en material uretano * Consola central con compartimiento de almacenamiento * Agarraderas laterales en el pilar A para facilitar el acceso * Portavasos en puertas traseras y delanteras * Dos portavasos adicionales en el panel frontal * Asientos delanteros tipo butaca tapizados en cuero * Asientos traseros tipo banca tapizados en cuero * Apoyabrazos centrales en los asientos traseros * Iluminación interior en el techo con luces de mapas. * Limpiaparabrisas con función intermitente | |
| **SEGURIDAD** | |
| * Sistema de airbags para conductor y pasajero delantero * Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD) * Sistema de asistencia opcional (a especificar) * Cierre centralizado de puertas * Sistema de alarma antirrobo * Chasis de alta resistencia * Columna de dirección plegable * Barras de protección en puertas laterales. * Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos ajustables en altura * Tres cinturones de seguridad posteriores de tres puntos. * Sistema desempañado para vidrio trasero. * Tercera luz de freno * Espejo retrovisor interior con función día/noche * Anclajes ISOFIX para asientos infantiles * Alarma sonora de luces encendidas. * Seguros para niños en puertas posteriores * Protector de cárter * Alarma sonora de cinturón de seguridad para conductor. * Control de tracción * Control electrónico de estabilidad * Asistente de descenso en pendientes * Asistente de arranque en pendientes | |
| **OTROS ACCESORIOS**   * Protección y cubrimiento de balde con bate piedra. * Cobertor de lona para balde. * Tapizado interior: asientos, cielo y piso en cuero con logotipo de la institución. * Colocación de neblineros delanteros * Moquetas para piso interior delantero y trasero (en caucho lavable). * Apoyacabeza en todos los asientos * Estribos laterales de aluminio negro de alta resistencia. * Kit de carretera y emergencia con todos los elementos exigidos por la ley incluye: Maletín en material de alto impacto,  Un gato con capacidad para elevar el vehículo, Una cruceta, Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y con sus debidos soportes para ser puestas en forma vertical, Un botiquín de primeros auxilios, Un extintor, Dos tacos para bloquear el vehículo, Caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas), Llanta de repuesto, Chaleco reflectivo. * Colocación e instalación de balizas de emergencia. * Brandeo del vehículo con logotipo de la institución. | |
| **MANTENIMIENTO**   * Repuestos y mantenimiento debe ser cubierto en su totalidad, por el (concesionario) de la marca del vehículo adjudicado. * El mantenimiento preventivo y correctivo se realizará en los talleres autorizados por el (concesionario) de la marca del vehículo, debido a la distancia se requiere que sea máximo en la ciudad de Loja. | |